***БЕРЕГИТЕ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА***

Пик "печных" пожаров приходится именно на отопительный сезон, на период холодов. Квартиро­съемщики и домовладельцы за лет­ний период теряют навыки в обраще­нии с отопительными приборами, за­бывают о мерах предосторожности. Да и само печное оборудование со временем приходит в негодность.

Основные причины «печных» пожаров.

Во первых: нарушение правил устройства печи:

недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступки - расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома; отсутствие предтопочного лис­та. Под печь возводится самостоя­тельный фундамент.

Во вторых: ,нарушение правил ПБ при эксплуатации печи:

розжиг печи бензино-керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями; использование дров, длина которых превышает размеры топливника; перекаливание печей; оставленные открытыми дверки; сушка одежды или других предметов вблизи очага. Поверхности отопи­тельных приборов и дымовых труб необходимо систематически очищать от пыли и белить, обнаруженные в печи трещины своевременно заделывать.

Все печи должны быть отремон­тированы и тщательно проверены.

Необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность.

Единый телефон спасения «01»

мобильные операторы «112»